ULCO 88

ulco88.jpg

Mechanical drawing

Load rating

Technical data

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max usable stroke	6400	mm
Total lenght	Ltot	C+Lc+240	mm
Carriage length	Lc	300	mm
Carriage usable length	Lu	270	mm
Extra-stroke (safety)	Ec	60	mm
Max speed	250	m/min
Max acceleration	100	m/sec2
Position repeatability	< 0.05	mm
Aluminium profile section	88 x 88	mm
Inertia momentum of aluminium profile	Ix	2100259	mm4
Inertia momentum of aluminium profile	Iy	2896145	mm4
Type of mechanic	linear guide with compact block
Belt type	Poliuretan HTD-5M-47
Pulley teeth number	30
Diameter	76,43	mm
Linear movement per rotation	240	mm
Operating temperature	-20 / +60	degrees