Connection system

Stator side with Y-TEC

PIN	FUNCTION	CONNECTOR VIEW FRONT	PIN	FUNCTION
12	SIN+/SLO+	connector_ytec.jpg	A	W
11	SIN-/SLO-	B	U
10	COS+/MA-	C	V
9	COS-/MA+	Earth	PE
8	PTC-/A-	1	-
7	PTC+/A+	2	-
6	+5VDC	3	-
5	GND	4	-
4	-	5	-
3	-/B-
2	-/B+
1	-

Connector type: EEDA101NN00000002000

Stator side with Speedtec M23 and M17

PIN	FUNCTION	CONNECTOR VIEW FRONT	PIN	FUNCTION
12	SIN+/SLO+	m23_m17_connector.jpg	1	U
11	SIN-/SLO-	2	V
10	COS+/MA-	Earth	PE
9	COS-/MA+	4	-
8	PTC-/A-	5	-
7	PTC+/A+	6	W
6	+5VDC
5	GND
4	-
3	-/B-
2	-/B+
1	-

Connectors: Intercontec Speedtec AEDC047NN0000051A000 (M17) + BEDC106NN00000201000 (M23)